Alu-Anlaufkante 12/30 

Liefern und fachgerechtes Montieren von Alu-Anlaufkanten. Ausführung aus hochwertigem Aluminium, stoß- und wetterfest, zur Montage von Aluprofilmatten auf ebenen Flächen ohne Bodenvertiefung, für eine barrierefreie Nutzung für Rollstühle, Einkaufswagen und Rollkoffern.

Material: Aluminium
Rahmenhöhe: 15 mm
Rahmenstärke: 3 mm
Ausführung: Einseitig / Beidseitig / Dreiseitig / Vierseitig (Umlaufend)
Fabrikat: alukraft.store
