Alu-Winkelrahmen für Aluprofilmatten, Höhe 13,5 mm

Liefern und fachgerecht montieren eines Alu-Winkelrahmens zur Aufnahme von eingelassenen Aluprofilmatten.

Material: Aluminium
Rahmenhöhe: 13,5 mm
Rahmenstärke: 5 mm
Fabrikat: alukraft.store

Ausführung aus hochwertigem Aluminium, stoß- und wetterfest. Zur bauseitigen Aufnahme im Boden vorgesehen, passend für die Einlage von Aluprofilmatten. Ecken sauber auf Gehrung geschnitten und kraftschlüssig verbunden. Inklusive aller Befestigungs- und Montagematerialien.

