Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Aluprofilmatte mit EPDM-Gummi- und Alu-Kratzkanteneinsätzen für stark beanspruchte Eingangsbereiche. Die Matte gewährleistet Grobschmutzaufhaltung, Rutschsicherheit und Trittfestigkeit bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen.

Breite/Profillänge: …
Tiefe/Laufrichtung: …
Profilhöhe: 17 mm
Profilbreite: 24 mm
Profilabstand: 3 - 5 mm
Gesamtmattenhöhe: 20 mm
Obermaterial 1: Alu-kratzkanten
Obermaterial 2: EPDM-Gummi
Gummi Farbe: Schwarz
Konfiguration: abwechselnd 2:1
Personalisierung: Keine
Fabrikat: alukraft.store

Besondere Anforderungen: Die Matte ist plan und rutschfrei zu verlegen. Die Montage erfolgt gemäß den Herstellervorgaben. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die Auflagefläche eben und sauber ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
