﻿﻿Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Aluprofilmatte mit Gummi/Vinyl-, und Bürsteneinsätzen für stark beanspruchte Eingangsbereiche. Die Matte gewährleistet Stark-, sowie Grobschmutzaufhaltung, Rutschsicherheit und Trittfestigkeit bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen.

Breite/Profillänge: …
Tiefe/Laufrichtung: …
Profilhöhe: 19 mm
Profilbreite: 50 + 30 mm
Profilabstand: 4 - 8 mm
Gesamtmattenhöhe  27 mm
Obermaterial 1: Gummi/Vinyl
Obermaterial 2: Cassettenbürste
Gummi/Vinyl Farbe: Schwarz, Grau, Braun
Bürsten Farbe: Schwarz, Grau, Braun, Rot
Konfiguration: abwechselnd 1:1 oder je 50/50
Personalisierung: Keine
Fabrikat: alukraft.store

Besondere Anforderungen: Die Matte ist plan und rutschfrei zu verlegen. Die Montage erfolgt gemäß den Herstellervorgaben. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die Auflagefläche eben und sauber ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

