Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Aluprofilmatte mit EPDM-Gummi, und Bürstenleisteneinsätzen für stark beanspruchte Eingangsbereiche. Die Matte gewährleistet Stark, und Grobschmutzaufhaltung, Rutschsicherheit und Trittfestigkeit bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen.

Breite/Profillänge: …
Tiefe/Laufrichtung: …
Profilhöhe: 17 mm
Profilbreite: 37 mm
Profilabstand: 3 - 5 mm
Gesamtmattenhöhe: 24 mm
Obermaterial 1: EPDM-Gummi
Obermaterial 2: Bürstenleiste
Gummi Farbe: Schwarz
Bürstenleisten Farbe: Schwarz, Grau, Braun, Grün, Rot, Blau
Konfiguration: abwechselnd 3:1
Personalisierung: Keine
Fabrikat: alukraft.store

Besondere Anforderungen: Die Matte ist plan und rutschfrei zu verlegen. Die Montage erfolgt gemäß den Herstellervorgaben. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die Auflagefläche eben und sauber ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
