Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Aluprofilmatte mit Vinyl-Gummi- und Bürsteneinsätzen für stark beanspruchte Eingangsbereiche. Die Matte gewährleistet Grob- sowie Starkschmutzaufhaltung, Rutschsicherheit und Trittfestigkeit bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen.

Breite/Profillänge: …
Tiefe/Laufrichtung: …
Profilhöhe: 19 mm
Profilbreite: 30 mm
Profilabstand: 4 - 8 mm
Gesamtmattenhöhe: 27 mm
Obermaterial 1: Vinyl-Gummi
Obermaterial 2: Cassettenbürste
Gummi Farben: Schwarz, Grau, Braun
Bürste Farben: Schwarz, Grau, Braun, Rot 
Konfiguration: abwechselnd 1:1 oder je 50/50
Personalisierung: Keine
Fabrikat: alukraft.store

Besondere Anforderungen: Die Matte ist plan und rutschfrei zu verlegen. Die Montage erfolgt gemäß den Herstellervorgaben. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die Auflagefläche eben und sauber ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
