Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Aluprofilmatte mit EPDM-Gummieinsätzen für stark beanspruchte Eingangsbereiche. Die Matte gewährleistet Grobschmutzaufhaltung, Rutschsicherheit und Trittfestigkeit bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen.

Breite/Profillänge: …
Tiefe/Laufrichtung: …
Profilhöhe: 11,5 mm
Profilbreite: 36 mm
Profilabstand: 3 - 5 mm
Gesamtmattenhöhe: 17 mm
Obermaterial: EPDM-Gummi
Gummi Farbe: Schwarz
Konfiguration: Einfach
Personalisierung: Keine
Fabrikat: alukraft.store

Besondere Anforderungen: Die Matte ist plan und rutschfrei zu verlegen. Die Montage erfolgt gemäß den Herstellervorgaben. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die Auflagefläche eben und sauber ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
