Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Aluprofilmatte mit Alu-Kratzkante- und Ripsteppicheinsätzen für stark beanspruchte Eingangsbereiche. Die Matte gewährleistet Feuchtigkeitsaufnahme sowie Fein- und Grobschmutzaufhaltung, Rutschsicherheit und Trittfestigkeit bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen.

Breite/Profillänge: …
Tiefe/Laufrichtung: …
Profilhöhe: 17 mm
Profilbreite: 24 mm
Profilabstand: 3 - 5 mm
Gesamtmattenhöhe: 24 mm
Obermaterial 1: Rauhaar-Ripsteppicheinsatz
Obermaterial 2: Alu-Kratzkante
Rips Farbe: Anthrazit, Schwarz, Grau, Blau, Braun
Konfiguration: abwechselnd 1:1
Personalisierung: Keine
Fabrikat: alukraft.store

Besondere Anforderungen: Die Matte ist plan und rutschfrei zu verlegen. Die Montage erfolgt gemäß den Herstellervorgaben. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die Auflagefläche eben und sauber ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
