Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Aluprofilmatte mit Bürstenleisten- und Ripsteppicheinsätzen für stark beanspruchte Eingangsbereiche. Die Matte gewährleistet Feuchtigkeitsaufnahme, Stark, und Feinschmutzaufhaltung, Rutschsicherheit und Trittfestigkeit bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen.

Breite/Profillänge: …
Tiefe/Laufrichtung: …
Profilhöhe: 11,5 mm
Profilbreite: 36 mm
Profilabstand: 3 - 5 mm
Gesamtmattenhöhe: 19 mm
Obermaterial 1: Rauhaar-Ripsteppicheinsatz
Obermaterial 2: Bürstenleiste
Rips Farbe: Anthrazit, Schwarz, Grau, Blau, Braun, Beige
Bürstenleisten Farbe: Schwarz, Grau, Braun, Grün, Rot, Blau
Konfiguration: abwechselnd 3:1
Personalisierung: Keine
Fabrikat: alukraft.store

Besondere Anforderungen: Die Matte ist plan und rutschfrei zu verlegen. Die Montage erfolgt gemäß den Herstellervorgaben. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die Auflagefläche eben und sauber ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
