﻿Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Aluprofilmatte mit Teppich-, Gummi-, und Bürsteneinsätzen für stark beanspruchte Eingangsbereiche. Die Matte gewährleistet Feuchtigkeitsaufnahme, Schmutzaufhaltung jeglicher Art, Rutschsicherheit und Trittfestigkeit bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen.

Breite/Profillänge: …
Tiefe/Laufrichtung: …
Profilhöhe: 19 mm
Profilbreite: 50/30 mm
Profilabstand: 4 - 8 mm
Gesamtmattenhöhe: 27 mm
Obermaterial 1: Rauhaar-Ripsteppicheinsatz
Obermaterial 2: Vinyl-Gummieinsatz
Obermaterial 3: Cassettenbürste
Rips Farbe: Anthrazit, Grau, Braun, Rot, Beige, Kokos
Gummi Farbe: Schwarz, Grau, Braun
Bürsten Farbe: Schwarz, Grau, Braun, Rot
Konfiguration: abwechselnd 1:1:1 oder je 1/3
Personalisierung: Keine
Fabrikat: alukraft.store

Besondere Anforderungen: Die Matte ist plan und rutschfrei zu verlegen. Die Montage erfolgt gemäß den Herstellervorgaben. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die Auflagefläche eben und sauber ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

