Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Aluprofilmatte mit EPDM-Gummi- und Ripsteppicheinsätzen für stark beanspruchte Eingangsbereiche. Die Matte gewährleistet Feuchtigkeitsaufnahme, Grob- und Feinschmutzaufhaltung, Rutschsicherheit und Trittfestigkeit bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen.

Breite/Profillänge: …
Tiefe/Laufrichtung: …
Profilhöhe: 11,5 mm
Profilbreite: 36 mm
Profilabstand: 3 - 5 mm
Gesamtmattenhöhe: 17 mm
Obermaterial 1: Rauhaar-Ripsteppicheinsatz
Obermaterial 2: EPDM-Gummi
Rips Farbe: Anthrazit, Schwarz, Grau, Blau, Braun, Beige
Gummi Farbe: Schwarz
Konfiguration: abwechselnd 1:1 oder je 50/50
Personalisierung: Keine
Fabrikat: alukraft.store

Besondere Anforderungen: Die Matte ist plan und rutschfrei zu verlegen. Die Montage erfolgt gemäß den Herstellervorgaben. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die Auflagefläche eben und sauber ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
