Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Aluprofilmatte mit Rips- und Vinyl-Gummieinsätzen für stark beanspruchte Eingangsbereiche. Die Matte gewährleistet Feuchtigkeitsaufnahme, Grob- sowie Feinschmutzaufhaltung, Rutschsicherheit und Trittfestigkeit bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen.

Breite/Profillänge: …
Tiefe/Laufrichtung: …
Profilhöhe: 19 mm
Profilbreite: 30 mm
Profilabstand: 4 - 8 mm
Gesamtmattenhöhe: 27 mm
Obermaterial 1: Rauhaar-Ripsteppicheinsatz
Obermaterial 2: Gummi/Vinyl, 
Rips Farbe: Anthrazit, Grau, Braun, Rot, Beige, Kokos
Gummi Farbe: Schwarz, Grau, Braun
Konfiguration: abwechselnd 1:1 oder je 50/50
Personalisierung: Keine
Fabrikat: alukraft.store

Besondere Anforderungen: Die Matte ist plan und rutschfrei zu verlegen. Die Montage erfolgt gemäß den Herstellervorgaben. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass die Auflagefläche eben und sauber ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
