Edelstahl-Winkelrahmen für Aluprofilmatten, Höhe 25 mm

Liefern und fachgerecht montieren eines Edelstahl-Winkelrahmens zur Aufnahme von eingelassenen Aluprofilmatten.

Material: Edelstahl
Rahmenhöhe: 25 mm
Rahmenstärke: 3 mm
Fabrikat: alukraft.store

Ausführung aus hochwertigem Edelstahl, stoß- und wetterfest. Zur bauseitigen Aufnahme im Boden vorgesehen, passend für die Einlage von Aluprofilmatten. Mit integrierten Bodenankern für eine stabile Fixierung am Untergrund. Ecken sind sauber auf Gehrung geschnitten und kraftschlüssig verbunden. Inklusive aller Befestigungs- und Montagematerialien.
