Schweißpressrost 1200 x 1000 x 25 mm
Liefern und fachgerecht einbauen eines Schweißpressgitterrostes zur Unterkonstruktion für eingelassene Aluprofilmatten.
Abmessung: 1200 x 1000 mm
Höhe: 25 mm
Material: verzinkter Stahl
Fabrikat: alukraft.store
Ausführung im Format 1200 × 1000 mm, Höhe 25 mm, aus verzinktem Stahl. Der Rost dient der stabilen Auflage und Belüftung unter der Eingangsmatte sowie der Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit. Maschenweite und Tragsteg nach statischen Erfordernissen. Inkl. aller Nebenarbeiten und passgenauer Einpassung.


