Laser Design - Laser-Cut Personalisierung 
Zur vorh. Position, Einplanung und Ausstattung der Aluprofilmatte mit einem Laser-Cut Design aus Edelstahl zur Personalisierungszwecken der Eingangsmatte. Ausführung aus hochwertigem Edelstahl zur Gestaltung des gewünschten Designs.
Material: Edelstahl, matt
Profilbreite: 5 cm
Profilstärke: 2 mm
Innenpaneele: 1 mm
Länge: Passend zur Vorh. Aluprofilmatten Position
Profilfarbe: Edelstahl matt
Design Farbe: Entsprechend Schriftzug und/oder Logo
Fabrikat: alukraft.store

Für eine Bepreisung ist das fertige Logo, die Bildmarke oder der gewünschte Schriftzug als separate Datei notwendig.
