verzinkte Stahl-Schmutzfangwanne 50 x 50 x 3 mm

Liefern und fachgerechtes Einbauen einer Schmutzfangwanne aus Stahl, geeignet zur Installation in stark frequentierten Eingangsbereichen von Gebäuden. Die Wanne ist für die Aufnahme von Aluprofilmatten und Gitterrosten konzipiert und verfügt über (eine/keine) Abflussanbindung.

Material: verzinktes Stahl
Breite: ...
Länge: ...
Höhe: 50 mm
Stärke: 3 mm
Fabrikat: alukraft.store

Die Schmutzfangwanne ist vor Ort gemäß den geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften einzubauen. Mit Gitterrost-UK!
