verzinkter Stahl-Winkelrahmen für Aluprofilmatten, Höhe 30 mm
Liefern und fachgerecht montieren eines Stahl-Winkelrahmens, verzinkt, zur Aufnahme eingelassener Aluprofilmatten.
Material: verzinktes Stahl
Rahmenhöhe: 30 mm
Materialstärke: 3 mm
Fabrikat: alukraft.store
Ausführung aus verzinktem Stahl, stoß- und wetterfest. Zur bauseitigen Aufnahme im Boden vorgesehen, passend für die Einlage von Aluprofilmatten. Mit integrierten Bodenankern für eine stabile Fixierung am Untergrund. Ecken sind sauber auf Gehrung geschnitten und kraftschlüssig verbunden. Inklusive aller Befestigungs- und Montagematerialien.
